阜阳市第五人民医院南区病房隔帘/输液架/轨道采购及安装项目 竞争性谈判公告

一、基本情况

1、项目名称：阜阳市第五人民医院南区病房隔帘/输液架/轨道采购及安装项目

2、采购方式：竞争性谈判

3、最高限价：330元/床位

4、报价按“ 元/床位”

5、合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成供货安装。

6、质保期：两年。

7、付款方式：安装完毕并验收合格后付总工程款的90%；余款作为质保金，满两年后付清。

二、采购需求及参数要求：

1、五院南区现已装饰完工，230张床位，最终以实际安装床位数为准。

2、阜阳市第五人民医院南区所有病房病床隔帘/输液/轨道供货及安装以及质保期内免费维修。

3、规格和材质要求：

输液架：按图三所示为样。选用304型优质不锈钢管。接头、固定套采用尼龙注塑成型，并配有304材质特制两套挂钩，可全方位方便满足输液要求。滑车应设有刹车装置，阻尼效果明显，定点可靠。其他装配件采用M3标准件。

输液导轨：选用优质铝合金材料，经表面氧化后喷塑处理，永不褪色。要求铝合金截面应大于1.4mm。

医用隔帘布：颜色、形状按图一、图二所示。永久性阻燃，防火等级B1级。要求柔软度高，质地密实，抗菌防皱，通风，环保。上部采用网格状，网状部分高度为50-100cm，便于通风采光，下部为布帘，安装时布帘距地20-30cm。围帘按轨道长1：1.3倍打绉制作。提供检测报告。

隔帘导轨：选用优质铝合金材料，经表面喷塑处理。铝合金截面应大于1.4mm，轨道整体弯成L型，标准圆弧半径20cm，美观大方。

4、安装说明：吊架和隔帘导轨必须作用于房间顶面上的浇筑水泥面上。采用M8的膨胀丝钻镶于水泥面上作为承力点，用直径8mm的钢筋传导至吊顶面上作为预埋件，每个承力点可抗拉250Kg，即每床位输液架需装2根预埋件。隔帘导轨安装需在原有轻钢龙骨吊顶基础上加装龙骨或8mm吊杆。

L型隔帘导轨安装按病床和床头柜的组合布置，与病床垂直方向一段靠墙安装，支点间距为400mm,滑轮每米不少于6个。

5、现场勘察∶招标人不组织现场踏勘。投标人如有必要可自行前往现场考察，投标人发生费用自理。（南区现状附图四、五、六）

三、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：具有有效的营业执照；

3、投标时需提供样品。

四、 谈判时间及地点
1、谈判开始时间： 2022年10月28日15:00 ；
2、响应文件的递交：供应商应在谈判时间前1小时内递交响应文件；
3、地点：阜阳市第五人民医院2号楼4F东头总务科。

五、联系方式

 采购单位：阜阳市第五人民医院

 联 系 人：刘伟 联系电话: 05582196141 17154955415

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。







